Dr. Uwe Rosenkranz (Entwickler)

Onno Fridrich (Designer)

Hügelbeet mit Teich

Der Aufbau der Bewässerungsanlage besteht aus dem Platzieren und Einstellen der gewünschten Höhe des Wassertanks.

Um den Wassertank aufzufüllen, gibt es mehrere Möglichkeiten.

Der Wassertank kann ohne großen Aufwand mit der Dachwasserableitung verbunden werden, wodurch dieser dann das Regen Wasser reguliert abgibt.

Der Wassertank kann an einen Bach oder Brunnen angeschlossen Werden und per Hand oder automatisch mit einer

technischen Vorrichtung aufgefüllt Werden. Die automatische Variante überwacht zudem den Wasserstand im Tank und kann bei Bedarf neues Wasser nachfüllen. Um das Wasser in den Tank zu befördern, kann eine Solarbetriebene Pumpe verwendet Werden. Die Pumpe kann beispielsWeise als Schwimmpumpe gestaltet sein.